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《企事业单位安全生产交易标书》
1、 交易标题
【安全生产】03.22期-安全风险评估-浦东新区·RKYY1

2、 基本信息
	企业类型
	民营
	注册年份
	2000-6-1

	企业人数
	40人
	厂区面积
	1203平方米

	管理岗位
	□ 专职EHS   ☑ 兼职   □ 无
	项目背景
	☑ 首次编制   □ 到期备案 

	安全三同时
	□ 有                    ☑ 无
	安全评价
	□ 有                    ☑ 无

	安全标准化
	□ 有                    ☑ 无
	安全分级管控
	□ 有                    ☑ 无

	安全应急预案
	□ 有                    ☑ 无
	应急演练
	□ 每年  □ 每季度  □ 每月  □ 无

	项目预算
	
	时间要求
	2021年9~10月



3、 方案出价
	委托项目
	服务周期
	方案报价

	[bookmark: _GoBack]安全风险评估
	项目委托起预计        天
	￥













竞标单位：                           
      年    月    日

交易员代表签字/盖章：                    


4、 委托方生产概况
A. 项目产品
[image: IMG_256]
B. 主要原辅材料
[image: IMG_256]
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C. 生产设备
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D. 工艺流程详见附件
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E. 工程布局
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F. 平面图
[image: IMG_256]
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