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《企事业单位安全生产交易标书》
1、 基本信息
	企业类型
	合资
	注册年份
	2017-02-14

	管理岗位
	□ 专职EHS   ☑ 兼职   □ 无
	管理制度
	☑ 有 《生产安全事故应急预案》   □ 无

	安全评价
	□ 有                        ☑ 无
	应急演练
	☑ 每年   □ 每季度   □ 每月   □ 无

	项目背景
	☑ 首次编制   □ 到期备案   □ 体系认证   □ 其他                   

	项目预算
	/
	时间要求
	2021年底



2、 方案出价
	委托项目
	服务周期
	方案报价

	[bookmark: _GoBack]安全生产标准化
	
	￥                     

	生产安全事故应急预案
	
	￥                     

	安全风险分级管控
	
	￥                     

	合计
	￥                     












竞标检测单位：                           
      年    月    日

交易员代表签字/盖章：                    


3、 委托方生产概况
A. 项目产品
	序号
	产品名称及规格
	年产能
	备注

	1
	吊牌
	8000 万枚
	年工作时间250天

	2
	洗唛
	5800 万枚
	年工作时间250天

	3
	不干胶标签
	3400 万枚
	年工作时间250天



B. 主要原辅材料
	原辅材料
	中间产物

	原辅材料
	年用量
	物质形态
	名称
	年产生量
	物质形态

	丝带
	872.1万米
	固态 
	吊牌 
	800万枚
	固态

	碳带 
	23.3万卷
	固态 
	洗唛
	5800万枚
	固态 

	油墨
	1.2吨
	液态
	不干胶标签
	3400万枚
	固态 

	纸张
	55.3万张
	固态 
	
	
	

	洗车水
	10桶
	液态
	
	
	

	润版液
	5桶
	液态
	
	
	

	印光油
	100千克
	液态
	
	
	

	消光剂
	100千克
	液态
	
	
	



C. 原辅材料理化特性
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D. 主要生产设备
	岗位名称
	设备名称
	数量
	辅助材料
	防护措施

	印刷操作位
	印刷机
	1
	油墨
	吸风罩*4台

	模切机操作位
	模切机
	1
	-
	

	切割机操作位
	切割机
	2
	-
	

	圆角机操作位
	圆角机
	2
	-
	

	打孔机操作位
	打孔机
	3
	-
	

	印字机操作位
	印字机
	40
	油墨
	吸风罩*8台



E. 生产工艺流程
[image: ]

F. 平面图
	建筑物名称
	楼层
	功能布局
	层内区域布置
	面积（m2）

	1幢建筑
	1
	印刷车间
	东北部
	216

	
	
	加工车间
	东部
	756

	
	
	印字车间
	东南部
	306
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